
	Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Оренбургский район
от 	№ 	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	местоположения границ публичного сервитута

	

	ВЛИ-0,23 кВ оп. № 13 (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17109)

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	

	

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	460508, Оренбургская область, муниципальный район Оренбургский, сельское поселение Ленинский сельсовет, поселок Ленина

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)
	645 кв.м ± 5.09 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта
	Публичный сервитут устанавливается для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛИ-0,23 кВ оп. № 13 (ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-17109) (ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»)



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-56, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	440151.87
	2301903.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	2
	440148.01
	2301897.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3
	440126.29
	2301874.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	4
	440104.39
	2301850.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	5
	440078.50
	2301824.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	6
	440057.19
	2301804.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	7
	440056.89
	2301804.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	8
	440056.70
	2301804.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	9
	440056.57
	2301803.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	10
	440056.50
	2301803.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	11
	440056.50
	2301802.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	12
	440056.57
	2301802.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	13
	440056.70
	2301802.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	14
	440056.85
	2301801.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	15
	440061.67
	2301794.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	16
	440065.36
	2301796.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	17
	440061.55
	2301802.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	18
	440081.53
	2301821.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	19
	440107.53
	2301847.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	20
	440151.37
	2301894.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	21
	440151.57
	2301894.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	22
	440155.62
	2301901.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	1
	440151.87
	2301903.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	–

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение
характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–






